Der vorliegende 3D CAD Datensatz ist ein ausgefülltes Volumenmodell im STEP-Format. Um den Datensatz zu öffnen ist ein geeignetes CAD Programm erforderlich.

Vorgehensweise:

1. Die Dateien entzippen
2. Die Bauteile Verdichtergehäuse und Flansch in eine Baugruppe einfügen
3. Jedes Bauteil auf den Ursprung positionieren (X/Y/Z)= 0/0/0
4. Verdichtergehäuseaustritt in die gewünschte Position drehen


Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an info@a-s-a.de